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	№1 - Дисковый
	№2 - Прямоугольный
	№3 - Трапецеидальный 
	№4 - Дисковый очищающий
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	№5 - Ступенчатый 
	№6 - Фигурный 
	№7 - Фигурно-ступенчатый 
	Крепление колец на поверхность ролика производится с помощью специального клея.
Внутренний (посадочный) диаметр кольца меньше наружного диаметра ролика на 2-3 мм, это дает дополнительный натяг при посадке кольца, что в совокупности гарантирует прочное и надежное соединение.
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